5.0将广播信道抽象为两类，主广播信道（37，38，39），次级广播信道（0-36）