buck模式下低功耗测试

1 正常编程时各跳帽状态

J24 1-2

J35 1-2

J27 不接

J38 2-3

J28 1-2

J30 不接

J29 1-2

2 测试时候，移除j24，j28，j35，j35，

j35的1是电源正极，1-2需要连接在一起